**开启启动数字键盘**

1、修改配置文件“/etc/rc.local”，改为如下

|  |
| --- |
| [root@localhost ~]# **gedit /etc/rc.local**  **touch /var/lock/subsys/local**  **INITTY=/dev/tty[1-8]**  **for tty in $INITTY; do**  **setleds -D +num < $tty**  **done** |

2、保存退出即可

Copyright@david Email:zhytwj2018@163.com